리본 2급 강사 전형 세부 평가 항목

	공통	평가 항목
더블 싱글타이드 보우 핀	바른 자세 바른 말투 적당한 크기의 음성 라이터사용법	1.싱글 타이드,더블 타이드 보우 돌리는 방향 (처음 시작 하는 다리가 오른쪽 뒤편으로 , 앞으로 나오는 다리는 왼쪽 앞쪽으로) 2.와이어주름 잡는 방법 설명 3.가운데 한번 접어서 찌그리산으 로 중심처리 :완성 리본 앞쪽 중심에 산을 붙 인후 뒷쪽 마무리는 핀대밖으로 보이지 않도록 중앙에서 4.핀대의 중심에 2~3cm 글루 처리하여 중심 부분과 리본을 함 께 붙이고 가운데 부분이 고정되 면 양끝부분 글루로 붙이기 더블타이드보우의 아래 리본의 윗쪽에 핀대가 붙도록 5.완성시 더블타이드보우의 4개의 보우 크기가 같아야 하고 싱글타이드 보우와의 밸런스	25mm단면공단 70cm 45cm 15cm 7cm 자동핀
90도 트위스트핀		1.일자리본 두개를 1/3 겹치게 손 주름 다섯개 잡기 2.90도 트위스트는 링을 만들어 중심에 90도 틀어 붙인다. 3.90도 트위스트리본 두개를 와이 어 한개로 주름 잡는다. 4.S자(입술) 마무리방법 안과 겉을 확인하여 뒷부분 가로 중심에서 시작하여 가로중심에서 마주 붙여 마무리 5.핀대 부착시:핀대 가운데 2~3cm 글루 처리후 중심과 리본을 고정한 다음 양 옆을 글루로 고정 6.아래 리본의 한 쪽에만 핀대가 부착되 도록 7.핀대 열리는 방향은 상관 없음 8.좌우의 대칭 9.전체적인 밸런스	40mm 골지 28cm*2 25cm*2 7cm 10cm 자동핀