리본크래프트 3급사범 시험항목 사이즈

시험 항목		평가 내용	사이즈	시간
필수	라운드 밴드	1.밴드 안쪽에서 리본을 붙여 시작 2.밴드에 붙인 리본을 접어 넣는 순서 3.완성 리본 붙이는 위치에서 중앙 마무리	15mm라운드 밴드 25mm공단:80cm	30분
	빗밴드	1.밴드와 리본의 부착 모양 2.밴드 양 끝 마무리의 시접방향	15mm 빗밴드 15mm 골지:60cm
	cute핀	1.균형잡힌 원 2.시접 부분을 핀대와 90도 방향으로 부착 3.장식은 와이어가 보이지 않도록 부착	40mm 골지:8cm*1 25mm 피콧오간디 :8cm*1 똑딱핀 *1 가운데 장식 *1
택1	더블/싱글타이드보우핀	1.더블-싱글타이드 보우 만드는 방법과 교차점 각도에 따른 보우의 볼륨감 2.더블타이드 네 보우의 동일한 크기 3.싱글타이드 보우와 더블타이드 보우와의 밸런스 4.중심처리-반 접어서 찌그리 산으로 시접을 겹치도록 마무리 5.핀부착 위치-샘플 사진참고	25mm 공단:70cm :45cm :15cm 70mm 자동핀	60분
	90도트위스트핀	1.아래리본 1/3겹치게 손주름 5개 2.90도 트위스트의 홀방향과 모양(와이어1개 사용) 3.중심처리-S자(입술)기법 안과 겉을 구분하여 시접이 겹치지 않도록 마무리 4.핀부착 위치-샘플사진 참고	40mm골지25cm*2 28cm*2 8cm*1 10cm 자동핀
택1	8각6각 코사지	1.6각 8각 본에 리본을 돌리는 방법 2.꽃잎 크기와 균형 3.8각 꽃과 6각 꽃의 밸런스 - 8각 아래, 6각 위 4.가운데 장식 부착시 글루 보이지 않도록	36mm 양면 리본 :80Cm :55cm 35mm코사지핀대 스톤
	장미 코사지	1. 꽃잎 수 (1,3,4,5) 2. 바느질 완성 길이. 3. 마지막 꽃잎 다섯 개의 균일. 4. 꽃잎의 크기와 균형.	40mm 오간디 :140cm*1 35mm코사지핀대